**STARMACHINE RIDER**

**Ének mikrofon**:

sm58 vagy

beta 58

**Basszusgitár**:

dibox, basszus alap, 220V

**Gitár**:

gitár alap 220 V, mikrofonozva, (sm58)

**DOB**

min. 2x3 m-es dobogó, dobfelszerelés (mikrofonozással):

lábdob, pergő, tam 1-2-3, lábcin, overhead 1-2

**Billentyű**:

1 stereo vagy

2 mono line,

2x220V

**Ének mikrofon**:

sm58 vagy

beta 58,

220V gitárpedálnak

**Ének mikrofon**:

sm58 vagy

beta 58

**KÖZÖNSÉG**